**[Hotpoint-Ariston с выдвижными ящиками BDR 190 AAI/HA](http://www.techport.ru/katalog/products/vstraivaemaja-bytovaja-tehnika/holodilniki/odnokamernye/vstraivaemyj-holodilnik-ariston-bdr-190?city=MSK&rc=adwords_api&from=adw&gclid=CMSBoZaBo7sCFQZf3godrFMA1Q)**

Закажите по телефону:

Москва: **8 (495) 228-66-69/ добавочный номер 23-25**

**Александр**

**В наличии в течении 2 дней 31 300 руб.**

86.5x89.8x54.8 см



**------------------------------------------------------**

## [S4000 Domino Ghost - 2451 000](http://www.fosterspa.com/Products-rm-ru/rm-ru/Hoods-ru/Domino-4000-Ghost)

В наличии



**Всасывающая/фильтрирующая вытяжка**
1 противожирный фильтр
4 скорости работы
Таймер для отложенного автоматического выключения

**Oбработка**: черное стекло

**Производительность**: 960 м3/час

**Размеры над поверхностью**: 120x520 мм

**Вырез для встройки**: 104x490 мм

**Регулируемая высота**: макс. 300 мм

**Отверстие для выброса воздуха**: Ø 150 мм

**Мощность мотора:** 300 Вт

**Питание:** 220-230 В 50-60 Гц

**Упаковка**: корпус вытяжки 870x720x280 мм 19 кг
мотор 360x410x410 мм 10 кг

**Aксессуары**: фильтр угольный (код 9700 450)

-------------------------------------------------------------------------------------

Варочная панель

[S4000.Domino.IS.2 - 7322 240](http://www.fosterspa.com/Products-rm-ru/rm-ru/Cooker-Hobs-ru/S4000.Domino.IS.2)

Индукционная варочная панель
Стеклокерамика черного цвета
Cенсорное управление
9 уровней мощности для каждой зоны
Функция Powerboost
Автоматическое устройство go&stop
Предохранительная блокировка

**М. макс.потребл. 3 700 Вт**верхняя Ø 200 мм-2 300 (3 000)\* Вт
нижняя Ø 160 mm-1.200 (1.400)\* Вт
\* Powerboost

**Питание**: 220-230 В 50-60 Гц

**бортиком:** вертикальны

**Bстройка**: Бортик Q4 / вровень

**Pазмеры:** 380x520 мм

**Bырез для встройки**: см. Упак

**Упаковка**: 600x650x100 мм 9 кг

