**[Hotpoint-Ariston с выдвижными ящиками BDR 190 AAI/HA](http://www.techport.ru/katalog/products/vstraivaemaja-bytovaja-tehnika/holodilniki/odnokamernye/vstraivaemyj-holodilnik-ariston-bdr-190?city=MSK&rc=adwords_api&from=adw&gclid=CMSBoZaBo7sCFQZf3godrFMA1Q)**

Закажите по телефону:

Москва: **8 (495) 228-66-69/ добавочный номер 23-25**

**Александр**

**В наличии в течении 2 дней 31 300 руб.**


86.5x89.8x54.8 см




**------------------------------------------------------**

## [S4000 Domino Ghost - 2451 000](http://www.fosterspa.com/Products-rm-ru/rm-ru/Hoods-ru/Domino-4000-Ghost)

В наличии



**Всасывающая/фильтрирующая вытяжка**  
1 противожирный фильтр  
4 скорости работы  
Таймер для отложенного автоматического выключения  
  
**Oбработка**: черное стекло  
  
**Производительность**: 960 м3/час  
  
**Размеры над поверхностью**: 120x520 мм  
  
**Вырез для встройки**: 104x490 мм  
  
**Регулируемая высота**: макс. 300 мм  
  
**Отверстие для выброса воздуха**: Ø 150 мм  
  
**Мощность мотора:** 300 Вт  
  
**Питание:** 220-230 В 50-60 Гц  
  
**Упаковка**: корпус вытяжки 870x720x280 мм 19 кг  
мотор 360x410x410 мм 10 кг  
  
**Aксессуары**: фильтр угольный (код 9700 450)

-------------------------------------------------------------------------------------

Варочная панель

[S4000.Domino.IS.2 - 7322 240](http://www.fosterspa.com/Products-rm-ru/rm-ru/Cooker-Hobs-ru/S4000.Domino.IS.2)

Индукционная варочная панель   
Стеклокерамика черного цвета  
Cенсорное управление  
9 уровней мощности для каждой зоны  
Функция Powerboost  
Автоматическое устройство go&stop  
Предохранительная блокировка

**М. макс.потребл. 3 700 Вт**верхняя Ø 200 мм-2 300 (3 000)\* Вт  
нижняя Ø 160 mm-1.200 (1.400)\* Вт  
\* Powerboost  
  
**Питание**: 220-230 В 50-60 Гц  
  
**бортиком:** вертикальны  
  
**Bстройка**: Бортик Q4 / вровень  
  
**Pазмеры:** 380x520 мм  
  
**Bырез для встройки**: см. Упак  
  
**Упаковка**: 600x650x100 мм 9 кг

